УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по Артемовскому городскому округу Департамента труда и социального развития Приморского края

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Г.Сергеева

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Артем, Приморский край | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37» с.Суражевка Артемовского городского округа**

1.2. Адрес объекта: **692779, Приморский край, г. Артем, с. Суражевка ул Костромская 1 а**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **2 этажа** 1493,9 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **7542кв.м**

1.4. Год постройки здания **1993,** последнего капитального ремонта – **.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ***текущего \_\_2015****\_\_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_-\_\_\_\_*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37» с. Суражевка Артемовского городского округа;**

**МБДОУ детский сад № 37**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **692779, Приморский край, г. Артем, с. Суражевка Артемовского городского округа.**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1. Сфера деятельности **дошкольное образование\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.2. Виды оказываемых услуг: **реализация программы дошкольного образования**

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**Муниципальный автобус № 16, остановка Суражевка»,**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **\_\_\_\_\_нет\_\_**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **\_1 км\_150м**

3.2.2 время движения (пешком) **\_\_\_15\_\_** мин

 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) **нет**

3.2.4 Перекрестки: **есть**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | **Категория инвалидов**(вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**(формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | ДУ |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности,** **в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** | **Приложение** |
| № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ | - | 6,9 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ (О,Г,С,У) ВНД(К) | 1 | 10,11 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ(О,Г,У,С) ВНД(К) | 1, 2, 21, 24, 25, 19, 18 | 11,12,13,16,17 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | 22, 27 |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения |  ДУ (Г,С,У) ВНД(К,О) | 19, 20 | 14,15 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ | 2 |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ | - | 1 - 9 |

**\*\***Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: доступно условно,

ДУ – доступно условно для инвалидов категории: О, У, Г, С.

 ВНД – недоступно для инвалидов категории

 - **К -** по структурно - функциональным зонам2, 3,5;

 - **О -** по структурно - функциональным зонам 5;

**4. Управленческое решение** (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Капитальный ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСРКапитальный ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонтИндивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Капитальный ремонт |
| 8. | **Все зоны и участки** | Индивидуальное решение с ТСР Капитальный ремонт |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ 2014 – 2018 гг.

в рамках исполнения подпрограммы «Доступная среда»

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечение доступности первого этажа учреждения и прилегающей территории **для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушения зрения, нарушения слуха, нарушениями умственного развития.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) полная адаптация первого, второго этажей и прилегающей территории **для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, с нарушением слуха, нарушениями умственного развития.**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ требуется \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* требуется согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_согласовано;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_не требуется\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается\_\_\_\_нет\_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

*сайт Департамента труда и социального развития Приморского края, Доступная среда, учимся жить вместе.*

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на \_\_\_\_\_8\_\_\_\_ л.

2. Входа (входов) в здание на \_\_\_\_\_10\_\_\_ л.

3. Путей движения в здании на \_\_\_\_\_12\_\_\_\_ л.

4.Зоны целевого назначения объекта на \_\_\_\_\_\_14\_\_\_ л.

5.Санитарно-гигиенических помещений на \_\_\_\_18\_\_\_\_\_ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на \_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_22\_\_\_\_\_л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель рабочей группы: заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, Карпенко И. Ю.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

завхоз, Корявченко И. В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

воспитатель, Фёдорова С. В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

**В том числе:**

 Председатель общества инвалидов Артемовского городского округа Маторина Т.В

представители организации, расположенной на объекте

Заведующий МБДОУ детский сад № 37, Маркевич А. Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. (протокол №\_\_\_\_\_)

Комиссией (название).\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

 МБДОУ детский сад № 37, с. Суражевка, Артемовского городского округа, ул. Костромская 1а

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на план | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | еесть | -- | 5,6 | Вход на территорию имеет асфальтовое частично разрушенное покрытие.  | К, О, С, Г | Заасфальтировать дорогу к входу в д/сад, установить забор. | кап. ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | - | 6,9 | На территории имеется частичное разрушение асфальта. На маршруте движения отсутствуют места отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи. | К, О, С, Г | Асфальтирование дорожки, организация мест отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи | Капитальный ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | - |  |  | К,О, С, Г |  | кап. ремонт |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - |  |  | К,О, С, Г | Установить пандус | кап. ремонт |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | - |  | Отсутствует  | К,О, С, Г | Обустройство парковочных мест на прилегающей к учреждению территории | Капитальный ремонт |
| 1.6 | Ближайшая к объекту остановка общественного транспорта | есть | -- | 1,2 | Отсутствует линия безопасности от края дороги, отсутствует выделенная пешеходная дорожка, схема движения к объекту, автобусная остановка не оборудована. | К, О, С, Г | Установить схемы движения до объекта. Установить информационные стенды, обустройство тротуара и линии безопасности от края дороги | Капитальный ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствие выделенной пешеходной дорожки, схем движения к объекту. Вход на территорию имеет разрушенное асфальтовое покрытие. На маршруте движения отсутствуют места отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи | С, Г, О | Выделение пешеходной зоны, установка схем движения к объекту. Организация мест отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи Обустройство парковочных мест на прилегающей к учреждению территории | Капитальный ремонт  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане |  |
| Территория, прилегающая к зданию | ДУ | - | 6,9 | Ремонт (капитальный) |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностьювсем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: В ходе проведенного анализа территории, прилегающей к зданию (участку) выявлен ряд несоответствий требованиям, определяющим доступность всем категориям инвалидов.

Необходимо привести в соответствие и выполнить следующие работы:

- выделить маршрут движения к объекту по ул. Костромская 1 км. 150 м;

- установить на остановке схему движения к объекту;

-произвести ремонт и установку альтернативного покрытия;

- определить места отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи.

- Обустройство парковочных мест на прилегающей к учреждению территории.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

МБДОУ «Детский сад № 5», Приморский край, г. Артем, с. Суражевка, ул. Костромская 1а

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | - |  | Лестница состоит из 8 ступеней, поручни не имеют закругленных окончаний. Нет знаков доступности, кнопки звукового вызова. Первая и последняя ступени не имеют контрастной маркировки. | К,С, О, Г,У | Установка закругленных поручней, знаков доступности, кнопки звукового вызова, нанесение контрастной маркировки. | Капитальный ремонт |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | - |  | Отсутствует  | К,С, О, Г,У | Установка пандуса | Капитальный ремонт |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 1 | 9 | Отсутствует водоотвод, подогрев поверхности покрытия, Размеры входной площадки 1,5х5м | С, О, Г, У | установка противоскользящего покрытия;установка водоотвода. | Капитальный ремонт |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 1 | 10 | Металлическая дверь имеет ширину 0,72м. Высота порога 0,05м.доводчик не отрегулирован  | С, О, Г, У | Замена дверей в ширину не менее 1,2 м. Устройство безпорогового входа. | Капитальный ремонт |
| 2.5 | Тамбур | есть | 1,  | 11 | Отсутствие грязезащитного покрытия тамбура Перепад высоты пола на 0,05м от уровня входа. | С, О, Г, У | Установка грязезащитного покрытия тамбура. Устранение перепада высоты пола. | Капитальный ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствие поручней на лестнице, пандуса, знаков доступности, кнопки звукового вызова.Отсутствие на входной площадке водоотвода, подогрева поверхности покрытия. В тамбуре отсутствие грязезащитного покрытия. Имеется перепад высоты пола на 0,05м от уровня входа. | С, О, Г | Установка пандуса, поручней, знаков доступности, Установка водоотвода. Замена дверей в ширину не менее 1,2 м. Устройство беспорогового входа. Устранение перепада высоты пола. | Капитальный ремонт.  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Вход в здание  | ДУ | 1 | 10,11 | Капитальный ремонт |

\* указывается:**ДП-В**– доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В**– доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ**– доступно условно, **ВНД**– недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: В процессе проведенного обследования входа (входов) в здание МБДОУ «детский сад № 37» выявлено:

1. Главный вход в здание со стороны ул. Костромская не доступен для всех категорий инвалидов.
2. Функционально-планировочные элементы: лестница наружная, пандус (наружный), входная площадка (перед дверью), дверь (входная), тамбур входной имеют несоответствие требованиям доступности или отсутствуют совсем.

**Для обеспечения доступности** всех групп инвалидов необходимо выполнить следующие работы:

- Установить поручни и пандус на наружной лестнице;

- Произвести замену водоотвода в соответствии с размерами входной площадки;

- Произвести ремонт поверхности покрытия входной площадки, установить противоскользящее покрытие;

- Произвести замену входной двери в соответствии с требованиями;

- Произвести ремонт полового покрытия с установкой грязезащитного слоя тамбура и уклона со стороны входной двери;

- Устранить перепад высоты пола.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МБДОУ детский сад № 37, Приморский край, г. Артем, ул. Костромская 1 а

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания) | есть |  2 | 12 | Коридор имеет ширину 2 м. Половое покрытие из линолеума имеет частичное разрушение. Отсутствуют специальные знаки. Дверь из тамбура в вестибюль не распашная, имеется порог (5 см) | С, О, Г | Привести в соответствие.Выделить зоны отдыха и ожидания.Установить дверь без поро-га. | Кап ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет |  | 17 | Имеет ширину 1,35м., не имеет специальных знаков, не оборудована спец. приспособлениями. | С, О, Г | Привести в соответствие. Установить пандусы. | Кап. ремонт |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | - |  | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | -  |
| 3.5 | Дверь | есть | 1 | 10 | Ширина дверных проемов 0,72 м.,  | С, О, Г | Требуется расширение дверных проемов до 0,9 м. замена дверей | Кап ремонт |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | Эвакуация осуществляется через главный вход | С, О, Г | Привести в соответствие. | Кап ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  | 1, 2 |  | Дверь из тамбура в вестибюль не распашная, имеется порог (5 см), Половое покрытие из линолеума имеет частичное разрушение. Эвакуация осуществляется через главный вход |  | Привести в соответствие.Требуется расширение дверных проемов до 0,9 м. замена дверейВыделить зоны отдыха и ожидания.Установить двери без порога. | Кап ремонт |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Вход в здание  | ДУ(О,Г,У,С)ВНД(К) | 1 | 9,10,11 | Капитальный ремонт  |

\* указывается: **ДП-В**– доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В**– доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ**– доступно условно, **ВНД**– недоступно

 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Обследуя и анализируя состояние пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) выявлено, что свободный доступ в места общего пользования и обслуживания имеется на цокольном и втором этаже.

Вместе с тем выявлен ряд несоответствий, для устранения которых и свободного доступа населения и инвалидов всех категорий необходимо выполнить следующие работы по адаптации объекта:

- заменить половое покрытие, определить зоны отдыха и ожидания;

- установить беспороговые двери, заменить дверные блоки;

- установить пандусы, либо подъемные лифты.

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

МБДОУ детский сад № 37, Приморский край, г. Артем, с. Суражевка ул. Костромская 1 а

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  22, 26 |  | Отсутствует специальное оборудование | О,С,Г | Приобретение специального детского оборудования | индивидуальное решение с ТСР |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания (музыкальный зал) | есть | 18 | 25,26 | Дверь в музыкальный зал имеет размер – 1,38 м. Отсутствует специальное оборудование | О,С,Г | Приобретение специального детского оборудования | Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | - | - |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | - | - |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | - | - |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  | 18 |  | Дверь в музыкальный зал имеет размер – 1,38 м. Отсутствует специальное оборудование | О,С,Г | Дверь в музыкальный зал имеет размер – 1,38 м. Отсутствует специальное оборудование | Индивидуальное решение с ТСР |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Кабинетная форма обслуживания | ДУ(О,Г,У,С) ВНД(К) |  |  | Приобретение специального детского оборудования |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** В процессе проведенного обследования зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) выявлено:

В учреждении отсутствуют специально выделенные места для инвалидов и зоны специального обслуживания. Для их выделения в учреждении нет технической возможности.

Зоны целевого назначения находятся на 1 этаже здания, лестничные марши не оборудованы;

Дверные проемы узкие, имеют пороги 5 см, половое покрытие требует замены.

Для устранения требуется капитальный ремонт и индивидуальное решение. Обслуживание осуществляется в присутствии родителей ребенка в выделенной зоне на 1 этаже с проходом в музыкальный зал, для чего необходимо приобретение специального детского оборудования.

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | - | - | - |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)  | Приложение | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Место приложения труда |  |  |  |  |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | - | - | 18,21,22 |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Жилые помещения |  |  | 18,21,22 |  |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностьювсем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**I. Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

 МБДОУ «детский сад № 37», Приморский край, г. Артем, ул. Костромская 1 а

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  | 14,15 | Не предусмотрены крючки для костылей и других принадлежностей, откидных опорных поручней, унитазы не имеют опору для спины, у двери отсутствуют специальные знаки, слив с ручным кнопочным управлением находится на бачке. Отсутствует система тревожной сигнализации. Перепад высоты пола 5 см. Водопроводные краны с вентильной рукояткой.  | **Г,О, С, У**  | Требуется установка крючков для костылей и других принадлежностей, откидных опор-ных поручней, унитазов с опорой для спины, на двери поместить специальные зна-ки, установить слив с ручным кнопочным управ-лением. Необходимо оборудовать систему тревож-ной сигнализации, обеспечивающей связь с помеще-нием постоянно дежурного персонала.  | Капитальный ремонт |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная раздевалка) | нет | - | - | - | 24 | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  | 14,15 |  | Не предусмотрены крючки для костылей и других принадлежностей, откидных опорных поручней, отсутствует система тревожной сигнализации.Раковины для мытья рук находятся на высоте 54 см. |  | Требуется установка крючков для костылей и других принадлежностей, откидных опорных поручней, унитазов с опорой для спины. На двери поместить специальные знаки, слив с ручным кнопочным управлением перенести на стену. Необходимо оборудовать систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянно дежурного персонала. Заменить водопроводные краны.  | Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | №фото |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДУ(Г,У,С)ВНД(О,К) | 19, 20 | 14,15 | Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Обследуя и анализируя состояние санитарно- гигиенических помещений учреждения выявлено отсутствие санитарно- гигиенических помещений специально оборудованных для МГН и инвалидов.

Для обеспечения доступности всем категориям населения и инвалидов всех групп необходимо провести капитальный ремонт с приведением в соответствие с требованиями, предъявляемыми к санитарно- гигиеническим помещениям.

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

 МБДОУ «Детский сад № 37», Приморский край, г. Артем, ул. Костромская 1 а

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | 2 |  | Отсутствует информационный стенд для родителей о передвижении по объекту, месте получения услуги. Отсутствие специальных знаков. Нет схемы расположения кабинетов. | О, Г, С, У | Установить информационный стенд для родителей о передвижении по объекту, месте получения услуги, специальные знаки, схему расположения кабинетов. | капитальный, текущий ремонт. |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - |  | Система оповещения пожарной сигнализации | О,Г,С. | Соответствует.Систематичес-кое обслужива-ние пожарной сигнализации |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствует информационный стенд для родителей о передвижении по объекту, месте получения услуги. Отсутствие специальных знаков. Нет схемы расположения кабинетов | О, Г, С | Установить информационный стенд для родителей о передвижении по объекту, месте получения услуги, специальные знаки, схему расположения кабинетов. Систематичес-кое обслужива-ние пожарной сигнализации | Капитальный и текущий ремонт.Индивидуальное решение с ТСР |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Системы информации на объекте | ДУ | 2 | 9-10 | Капитальный и текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностьювсем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** В результате обследования состояния системы информации выявлено наличие визуальной и звуковой (пожарной) системы средств информации об опасности на объекте МБДОУ «Детский сад №37».

Вместе с тем выявлен ряд несоответствий состояния системы информации на объекте требованиям, предъявляемым к обеспечению доступности для МГН:

На объекте отсутствует:

-оборудование, позволяющее получать информацию инвалидам по слуху, зрению;

- кнопка вызова помощи;

- размещение информации на контрастном фоне.

Для обеспечения доступности всем категориям населения и инвалидов всех групп необходимо систему информации на объекте привести в соответствие с требованиями, приняв индивидуальное решение и проведя текущий и капитальный ремонт.